Приложение № 2

к информации о закупках

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**поставляемого товара**

|  |  |
| --- | --- |
| Место поставки товара: 610029, г. Киров, п. Ганино, КОГКБУЗ "Центр психиатрии и психического здоровья им. академика В.М.Бехтерева", здание склада | Время поставки товара: пн.-пт. 9:00 — 12:00,13-00 — 15:00.  В выходные и праздничные дни поставка не осуществляется. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** | | **Наименование страны происхождения товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена, руб.** | **Сумма, руб.** |
| **Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные, неизменяемые характеристики товара** | **Минимальные и (или) максимальные значения характеристики** |
| 1. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000335, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Мужской | Российская Федерация | Штука | 1 | 1 879.64 | 1 879.64 |
| Наименование изделия | Полукомбинезон |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза. Защита от общих производственных загрязнений |
| Размер 44-46 | Соответствие |
| Рост: 158-164 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 200 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» | Соответствие |
| Соответствие ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На полукомбинезоне обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средствоиндивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | Соответствие |
| 2. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000335, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Мужской | Российская Федерация | Штука | 5 | 1 879.64 | 9 398.20 |
| Наименование изделия | Полукомбинезон |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза. Защита от общих производственных загрязнений |
| Размер 48-50 | Соответствие |
| Рост: 170-176 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 200 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» | Соответствие |
| Соответствие ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На полукомбинезоне обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средствоиндивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | Соответствие |
| 3. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000335, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Мужской | Российская Федерация | Штука | 1 | 1 879.64 | 1 879.64 |
| Наименование изделия | Полукомбинезон |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза. Защита от общих производственных загрязнений |
| Размер 48-50 | Соответствие |
| Рост: 182-188 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 200 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» | Соответствие |
| Соответствие ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На полукомбинезоне обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средствоиндивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | Соответствие |
| 4. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000335, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Мужской | Российская Федерация | Штука | 6 | 1 879.65666666353 | 11 277.94 |
| Наименование изделия | Полукомбинезон |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза. Защита от общих производственных загрязнений |
| Размер: 52-54 | Соответствие |
| Рост: 170-176 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 200 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» | Соответствие |
| Соответствие ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На полукомбинезоне обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средствоиндивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | Соответствие |
| 5. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000335, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Мужской | Российская Федерация | Штука | 5 | 1 879.64 | 9 398.20 |
| Наименование изделия | Полукомбинезон |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза. Защита от общих производственных загрязнений |
| Размер: 52-54 | Соответствие |
| Рост: 182-188 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 200 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» | Соответствие |
| Соответствие ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На полукомбинезоне обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  Защита от общих производственных загрязнений | Соответствие |
| 6. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000335, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Мужской | Российская Федерация | Штука | 3 | 1 879.64 | 5 638.92 |
| Наименование изделия | Полукомбинезон |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза. Защита от общих производственных загрязнений |
| Размер: 56-58 | Соответствие |
| Рост: 182-188 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 200 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» | Соответствие |
| Соответствие ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На полукомбинезоне обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средствоиндивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | Соответствие |
| 7. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000336, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Мужской | Российская Федерация | Штука | 1 | 2 230.83 | 2 230.83 |
| Наименование изделия | Куртка |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений. Защита от механических воздействий прокола и пореза |
| Размер 44-46 | Соответствие |
| Рост: 158-164 | Соответствие |
| Плотность, г/м2 | 200 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» | Соответствие |
| Соответствие ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На куртке обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии -наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.  Ширина отверстия №1  18 см  Расположение отверстия №1 на расстоянии от боковой стороны простыни  105 см  Расположение отверстия №1 на расстоянии от верхнего края простыни  95 см | Соответствие |
| 8. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000336, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Мужской | Российская Федерация | Штука | 5 | 2 230.83 | 11 154.15 |
| Наименование изделия | Куртка |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений. Защита от механических воздействий прокола и пореза |
| Рост: 170-176 | Соответствие |
| Размер 48-50 | Соответствие |
| Плотность, г/м2 | 200 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» | Соответствие |
| Соответствие ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На куртке обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии -наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.  Ширина отверстия №1  18 см  Расположение отверстия №1 на расстоянии от боковой стороны простыни  105 см  Расположение отверстия №1 на расстоянии от верхнего края простыни  95 см | Соответствие |
| 9. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000336, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Мужской | Российская Федерация | Штука | 1 | 2 230.83 | 2 230.83 |
| Наименование изделия | Куртка |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений. Защита от механических воздействий прокола и пореза |
| Рост: 182-188 | Соответствие |
| Размер 48-50 | Соответствие |
| Плотность, г/м2 | 200 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» | Соответствие |
| Соответствие ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На куртке обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии -наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.  Ширина отверстия №1  18 см  Расположение отверстия №1 на расстоянии от боковой стороны простыни  105 см  Расположение отверстия №1 на расстоянии от верхнего края простыни  95 см | Соответствие |
| 10. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000336, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Мужской | Российская Федерация | Штука | 6 | 2 230.83 | 13 384.98 |
| Наименование изделия | Куртка |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений. Защита от механических воздействий прокола и пореза |
| Рост: 170-176 | Соответствие |
| Размер 52-54 | Соответствие |
| Плотность, г/м2 | 200 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» | Соответствие |
| Соответствие ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На куртке обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии -наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.  Ширина отверстия №1  18 см  Расположение отверстия №1 на расстоянии от боковой стороны простыни  105 см  Расположение отверстия №1 на расстоянии от верхнего края простыни  95 см | Соответствие |
| 11. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000336, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Мужской | Российская Федерация | Штука | 5 | 2 230.83 | 11 154.15 |
| Наименование изделия | Куртка |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений. Защита от механических воздействий прокола и пореза |
| Рост: 182-188 | Соответствие |
| Размер 52-54 | Соответствие |
| Плотность, г/м2 | 200 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» | Соответствие |
| Соответствие ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На куртке обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии -наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.  Ширина отверстия №1  18 см  Расположение отверстия №1 на расстоянии от боковой стороны простыни  105 см  Расположение отверстия №1 на расстоянии от верхнего края простыни  95 см | Соответствие |
| 12. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000336, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Мужской | Российская Федерация | Штука | 3 | 2 230.83 | 6 692.49 |
| Наименование изделия | Куртка |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений. Защита от механических воздействий прокола и пореза |
| Рост: 182-188 | Соответствие |
| Размер: 56-58 | Соответствие |
| Плотность, г/м2 | 200 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» | Соответствие |
| Соответствие ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На куртке обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии -наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.  Ширина отверстия №1  18 см  Расположение отверстия №1 на расстоянии от боковой стороны простыни  105 см  Расположение отверстия №1 на расстоянии от верхнего края простыни  95 см | Соответствие |
| 13. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000326, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 2 | 1 761.14 | 3 522.28 |
| Наименование изделия | Полукомбинезон |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза. Защита от общих производственных загрязнений |
| Размер 44-46 | Соответствие |
| Рост: 170-176 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 195 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| На изделии обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| 14. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000326, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 1 761.14 | 1 761.14 |
| Наименование изделия | Полукомбинезон |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза. Защита от общих производственных загрязнений |
| Размер 48-50 | Соответствие |
| Рост: 170-176 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 195 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| На изделии обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| 15. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000326, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 1 761.14 | 1 761.14 |
| Наименование изделия | Полукомбинезон |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза. Защита от общих производственных загрязнений |
| Размер: 52-54 | Соответствие |
| Рост: 170-176 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 195 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| На изделии обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| 16. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000327, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 2 | 1 740.38 | 3 480.76 |
| Наименование изделия | Куртка |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений. Защита от механических воздействий прокола и пореза |
| Размер 44-46 | Соответствие |
| Рост: 170-176 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 200 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На куртке обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии -наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие; | Соответствие |
| 17. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000327, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 1 740.38 | 1 740.38 |
| Наименование изделия | Куртка |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений. Защита от механических воздействий прокола и пореза |
| Размер 48-50 | Соответствие |
| Рост: 170-176 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 200 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На куртке обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии -наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие; | Соответствие |
| 18. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000327, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 1 740.38 | 1 740.38 |
| Наименование изделия | Куртка |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений. Защита от механических воздействий прокола и пореза |
| Размер: 52-54 | Соответствие |
| Рост: 170-176 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 200 |
| Ткань имеет масловодоотталкивающую отделку | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На куртке обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.  Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии -наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие; | Соответствие |
| 19. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000322, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 2 436.70 | 2 436.70 |
| Наименование изделия | Халат |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий истирания |
| Размер 44-46 | Соответствие |
| Рост: 146-152 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 170 |
| Соответствие ГОСТ 12.4.131-83 «Халаты женские»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 10581-91; ТР ТС 019/2011 Содержание маркировки:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты. | Соответствие |
| 20. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000322, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 2 436.70 | 2 436.70 |
| Наименование изделия | Халат |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий истирания |
| Размер: 52-54 | Соответствие |
| Рост: 158-164 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 170 |
| Соответствие ГОСТ 12.4.131-83 «Халаты женские»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 10581-91; ТР ТС 019/2011 Содержание маркировки:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты. | Соответствие |
| 21. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000322, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 2 436.70 | 2 436.70 |
| Наименование изделия | Халат |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий истирания |
| Размер: 52-54 | Соответствие |
| Рост: 146-152 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 170 |
| Соответствие ГОСТ 12.4.131-83 «Халаты женские»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 10581-91; ТР ТС 019/2011 Содержание маркировки:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты. | Соответствие |
| 22. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000322, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 2 436.70 | 2 436.70 |
| Наименование изделия | Халат |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий истирания |
| Размер 44-46 | Соответствие |
| Рост: 158-164 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 170 |
| Соответствие ГОСТ 12.4.131-83 «Халаты женские»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 10581-91; ТР ТС 019/2011 Содержание маркировки:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты. | Соответствие |
| 23. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000322, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 2 436.70 | 2 436.70 |
| Наименование изделия | Халат |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий истирания |
| Размер 56-58 | Соответствие |
| Рост: 158-164 | Соответствие |
| Плотность ткани, г/м2 | 170 |
| Соответствие ГОСТ 12.4.131-83 «Халаты женские»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 10581-91; ТР ТС 019/2011 Содержание маркировки:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты. | Соответствие |
| 24. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000330, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 1 695.40 | 1 695.40 |
| Наименование изделия | Брюки |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий истирания |
| Размер 44-46 | Соответствие |
| Рост: 146-152 | Соответствие |
| Применяемые материалы | Смесовая ткань |
| Плотность ткани, г/м2 | 170 |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На брюках обязательно должен быть трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | Соответствие |
| 25. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000330, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 1 695.40 | 1 695.40 |
| Наименование изделия | Брюки |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий истирания |
| Размер: 52-54 | Соответствие |
| Рост: 158-164 | Соответствие |
| Применяемые материалы | Смесовая ткань |
| Плотность ткани, г/м2 | 170 |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На брюках обязательно должен быть трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | Соответствие |
| 26. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000330, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 1 695.40 | 1 695.40 |
| Наименование изделия | Брюки |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий истирания |
| Размер: 52-54 | Соответствие |
| Рост: 146-152 | Соответствие |
| Применяемые материалы | Смесовая ткань |
| Плотность ткани, г/м2 | 170 |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На брюках обязательно должен быть трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | Соответствие |
| 27. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000330, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 1 695.40 | 1 695.40 |
| Наименование изделия | Брюки |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий истирания |
| Размер 44-46 | Соответствие |
| Рост: 158-164 | Соответствие |
| Применяемые материалы | Смесовая ткань |
| Плотность ткани, г/м2 | 170 |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На брюках обязательно должен быть трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | Соответствие |
| 28. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000330, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 1 695.40 | 1 695.40 |
| Наименование изделия | Брюки |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий истирания |
| Размер 56-58 | Соответствие |
| Рост: 158-164 | Соответствие |
| Применяемые материалы | Смесовая ткань |
| Плотность ткани, г/м2 | 170 |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На брюках обязательно должен быть трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | Соответствие |
| 29. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000615, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 3 067.29 | 3 067.29 |
| Наименование изделия | Костюм |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений |
| Размер: 52-54 | Соответствие |
| Рост: 158-164 | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На жакете и на брюках должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | Соответствие |
| Состав ткани жакета: хлопок –60%, полиэфир –40% | Соответствие |
| Плотность ткани жакета, г/кв.м. | 100 |
| Плотность брюк, г/м2 | 165 |
| Размер брюк: 54 | Соответствие |
| 30. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000615, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 3 067.29 | 3 067.29 |
| Наименование изделия | Костюм |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений |
| Размер 48-50 | Соответствие |
| Рост: 158-164 | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На жакете и на брюках должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | Соответствие |
| Состав ткани жакета: хлопок –60%, полиэфир –40% | Соответствие |
| Плотность ткани жакета, г/кв.м. | 100 |
| Плотность брюк, г/м2 | 165 |
| Размер брюк: 50 | Соответствие |
| 31. | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 14.12.30.160-00000615, 14.12.30.160 | Половая принадлежность | Женский | Российская Федерация | Штука | 1 | 3 067.29 | 3 067.29 |
| Наименование изделия | Костюм |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений |
| Размер 48-50 | Соответствие |
| Рост: 170-176 | Соответствие |
| Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Соответствие |
| На жакете и на брюках должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:  -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); -наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); -защитные свойства; -размер; -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  -дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;  -сведения о классе защиты;  -сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;  -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | Соответствие |
| Состав ткани жакета: хлопок –60%, полиэфир –40% | Соответствие |
| Плотность ткани жакета, г/кв.м. | 100 |
| Плотность брюк, г/м2 | 165 |
| Размер брюк: 50 | Соответствие |
| **Итого:** | | | | | | | | **130 188,42** |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ф. Набатов | Поставщик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Симонов |